IR-100H 专业红外线手持无线话筒 产品手册
[image: image1]
一、 产品概述
IR-100H 是一款专为专业会议、教育培训、小型演出及多媒体应用设计的高性能红外线手持无线话筒。产品采用先进的 850nm 红外线无线传输技术，彻底告别传统射频（RF）麦克风的串频与电磁干扰问题。结合高灵敏度动圈音头与坚固耐用的复合材质外壳，IR-100H 为您带来清晰、稳定、高保真的卓越拾音体验。搭配专属 CD-4 桌面式充电座，让设备管理更高效，续航更无忧。
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二、 核心规格参数
	参数类别
	规格详情

	产品型号
	IR-100H (大手持)

	无线传输制式
	红外线传输 (波长 850nm)

	可选频点数量
	2 个独立频点 (A / B 双通道，互不干扰)

	拾音传感器
	高灵敏度动圈音头

	使用电池
	1 颗 18650 锂离子充电电池 (3.7V)

	充电方式
	支持 CD-4 充电器单充 或 CD-4 桌面座充

	充电触点
	专用纯铜触点 (抗氧化，导电性强)

	充电/放电时长
	充满约 2.5 小时，连续使用约 6 小时

	产品尺寸
	直径 50mm × 长度 240mm

	外壳材料
	特殊红外透光 PC 阻燃塑料 + 高强度铝合金

	系统兼容性
	完美兼容市面主流红外线全系列接收设备
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三、 核心功能与优势
纯净无干扰的红外传输
采用 850nm 波长红外线技术，信号穿透力强且具备极高的保密性。不受手机、Wi-Fi、无线电等射频信号干扰，杜绝串频，确保声音传输绝对稳定。
专业级动圈拾音
内置高品质动圈音头，频响曲线针对人声优化，中高频清晰明亮，低频饱满，有效抑制环境噪音与啸叫，还原真实嗓音。
A/B 双通道灵活配置
提供 A、B 两个独立频点，支持两支话筒在同一空间内同时使用而不产生互调干扰，满足双人主持、问答互动等场景需求。
坚固与信号兼顾的复合材质
筒身采用特殊红外透光 PC 阻燃塑料，确保红外信号无损发射；结合铝合金网头与骨架，不仅手感沉稳专业，更具备出色的防摔、抗冲击与电磁屏蔽性能。
高效便捷的充电系统
底部配备纯铜充电触点，耐磨且接触电阻极低。搭配 CD-4 充电座，仅需 2.5 小时即可充满，提供长达 6 小时的连续续航，满足全天候会议或活动需求。
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四、 使用与充电指南
1. 电池安装
逆时针旋转话筒尾部电池盖，将其打开。
将 18650 锂电池（3.7V）按正负极标识正确放入电池仓。
顺时针旋紧电池盖，确保密封牢固。
2. 充电操作 (搭配 CD-4 充电座)
将 CD-4 充电座连接至电源适配器并通电。
将 IR-100H 话筒底部的纯铜触点对准充电座的弹簧触点，垂直插入座充槽位。
状态指示：插入后，充电座对应指示灯亮红色表示正在充电；充满后指示灯转为绿色。
3. 开机与使用
按下话筒侧面或顶部的电源开关（具体依实物为准）开机。
确保话筒发射端与红外线接收器的接收窗口之间无大面积物理遮挡，以保证最佳信号传输。
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五、 注意事项与维护
红外传输特性：红外线为直线传播，请尽量避免在话筒与接收器之间放置大型不透明障碍物，以免影响信号稳定性。
电池安全：请使用符合规格的 18650 锂离子电池。若长期（超过1个月）不使用，请将电池取出单独存放，并保持约 50% 电量以延长电池寿命。
触点清洁：定期使用干燥的软布或棉签清洁话筒底部的纯铜触点及充电座弹簧，防止氧化或灰尘导致接触不良。
存放环境：请将设备存放于干燥、通风、避免阳光直射和极端温度的环境中。
