桌面式4路充电座 CD-4 产品手册
一、产品概述
桌面式4路充电座 CD-4 是专为 IR-100H 红外线无线麦克风 及 18650 锂电池 设计的高效充电设备。支持 4 路独立充电（2 个麦克风座充位 + 2 个 18650 电池槽位），兼容 Type-C 65W 快充输入，满足多设备同时补电需求，适用于会议、演出、教学等场景的麦克风续航管理。
二、核心规格参数
	类别
	参数详情

	输入
	DC 5V, 4A；支持 Type-C 65W 快充（需搭配 65W 及以上 Type-C 电源适配器）

	输入接口
	Type-C 接口（支持正反插）

	输出
	- 座充位（麦克风）：DC 5V, 500mA
- 18650 电池槽位：DC 5V, 800mA

	充电位
	2 个麦克风座充位 + 2 个 18650 电池槽位（共 4 路独立充电）

	充电触点
	- 座充位：专用纯铜弹簧触点（适配 IR-100H 麦克风底部触点）
- 18650 槽位：专用镀镍电池片（兼容标准 18650 锂电池）

	适配设备
	IR-100H 红外线无线麦克风（座充位）、标准 18650 锂电池（电池槽位）


三、功能特点
4 路独立充电：同时为 2 支 IR-100H 麦克风和 2 节 18650 电池充电，提升多设备续航效率。
快充兼容：支持 Type-C 65W 快充输入，缩短整体充电时间（需搭配 65W 电源适配器）。
专用触点设计：
麦克风座充位采用纯铜弹簧触点，弹性适配 IR-100H 底部触点，接触稳定且耐磨损；
18650 电池槽位采用镀镍电池片，防氧化、导电性强，延长电池使用寿命。
桌面式布局：紧凑长方体造型，节省桌面空间，适合固定场景（如会议室、演播室）部署。
四、使用说明
1. 电源连接
将 Type-C 电源线一端接入充电座 Type-C 输入接口，另一端连接 DC 5V/4A 电源适配器（或 65W Type-C 快充适配器）。
2. 设备放置
麦克风充电：将 IR-100H 麦克风底部触点对准座充位纯铜弹簧触点，垂直插入座充槽（确保触点完全接触）。
18650 电池充电：打开电池仓盖（参考实物图侧边开盖设计），将 18650 电池正极（凸起端）朝向槽位标识方向，放入镀镍电池片槽位，关闭仓盖。
3. 充电状态指示
充电座正面 LED 指示灯（参考实物图中间小孔）显示充电状态：
红灯：设备正在充电；
绿灯：设备充电完成（或空槽待机）。
五、注意事项
电源适配：请使用原装或合规的 DC 5V/4A 电源适配器；若使用 65W Type-C 快充，需确保适配器输出规格匹配（避免过压损坏设备）。
电池兼容性：18650 电池槽位仅支持标准尺寸 18650 锂电池（直径 18mm、长度 65mm），禁止放入非标准电池（如 21700、16340 等）。
触点维护：定期用干棉签清洁纯铜弹簧触点和镀镍电池片，避免氧化/污垢导致接触不良。
环境要求：请在 0℃~40℃、湿度≤80% 的干燥环境中使用，避免高温、潮湿或强磁场干扰。
安全警告：禁止拆解充电座内部电路；若发现设备发热异常、指示灯闪烁，请立即断电并联系售后。
